附件

2020年度省级挂牌督办安全生产重大事故隐患明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **隐患名称** | **行业**  **分类** | **隐患基本情况** | **治理责任单位** | **属地监管**  **责任单位** | **行业督办单位** | **整改时限** | **备注** |
| 1 | 杰信花园小区  消防安全隐患 | 房屋建筑及市政工程 | 1.自动消防设施不能正常联动；2.火灾自动报警系统不能恢复正常运行；3.部分室内消火栓不能正常使用。 | 陕西美信物业管理有限责任公司 | 西安市  人民政府 | 省住房城乡  建设厅 | 2020年  10月31日前 |  |
| 2 | 长安区县乡公路行车安全隐患 | 道路  交通 | 高鸭路路面破损严重，影响行车安全，坑槽面积约7000㎡。 | 长安区交通局 | 西安市  人民政府 | 省交通运输厅 | 2020年  10月31日前 |  |
| 3 | 龙首村轻工市场  消防安全隐患 | 商贸 | 1.市场大棚房屋使用易燃类材料搭建；2.市场无消防栓、灭火器等消防设施；3.市场未建立消防安全台账资料。 | 巴轩实业有限  公司 | 西安市  人民政府 | 省商务厅  省消防救援总队 | 2020年  11月30日前 |  |
| 4 | 沣京工业园电力线路安全隐患 | 电力 | 沣京工业园沣二东路青牛线35kV电力线路安全距离不达标。 | 西安沣京工业园管委会 | 西安市  人民政府 | 省发改委 | 2020年  7月31日前 |  |
| 5 | 岐山县S314省道虢枣线K0m-K15.5m路段安全隐患 | 道路  交通 | 支线路口无让行标志和减速装置，主干路车辆超速易引发交通事故，需要在支线安装减速带，主干线安装区间测速。 | 岐山县公安局  交管大队 | 宝鸡市  人民政府 | 省公安厅 | 2020年  7月31日前 |  |
| 6 | 加油站未经防雷图纸审核和竣工验收安全隐患 | 危险  化学品 | 延长壳牌宝鸡永清加油站、大庆路加油站、陈仓大道加油站双层罐防雷设计未经防雷设计审核和竣工验收。 | 延长壳牌宝鸡永清加油站、大庆路加油站、陈仓大道加油站 | 宝鸡市  人民政府 | 省气象局 | 2020年  7月31日前 |  |
| 7 | 咸阳石化有限公司架空电力线路穿越生产区安全隐患 | 危险  化学品 | 西安长庆化工集团咸阳石化有限公司1条10kV架空电力线路从生产区甲类车间和甲类产品堆场的中部穿越。 | 西安长庆化工集团咸阳石化有限公司 | 咸阳市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  7月31日前 |  |
| 8 | 陕西华彬雅店煤业有限公司未按照批复建立瓦斯抽采系统和强排系统安全隐患 | 煤矿 | 该矿为高瓦斯矿井，水文地质类型为复杂型，现已进入试生产，未按照批复的《雅店煤矿安全设施设计》建立瓦斯抽采系统和强排系统。 | 陕西华彬雅店  煤业有限公司 | 咸阳市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  9月30日前 |  |
| 9 | 武功县城隍庙  文管所消防安全  隐患 | 文物 | 对已批准立项的消防专项工程未开始施工，资金长期闲置，导致该单位消防系统设施陈旧，设施设备不完备，无法满足消防安全要求，构成重大事故安全隐患。 | 武功县城隍庙  文管所 | 咸阳市  人民政府 | 省文物局  省消防救援总队 | 2020年  12月31日前 |  |
| 10 | 210国道831km+ 600m-840km+126m路段安全隐患 | 道路  交通 | 车流量较大，村庄、路口多，交通事故较多。 | 铜川市交通  运输局 | 铜川市  人民政府 | 省公安厅  省交通运输厅 | 2020年  7月31日前 |  |
| 11 | 川口果蔬批发市场消防安全隐患 | 商贸 | 川口果蔬批发市场采用彩钢夹芯板搭建，存在重大火灾隐患。 | 铜川通泽农贸市场管理有限公司 | 铜川市  人民政府 | 省消防救援总队  省商务厅 | 2020年  8月31日前 |  |
| 12 | 潼关县桃园沟-麻沟尾矿库调洪安全隐患 | 非煤  矿山 | 泄洪能力满足不了现实需要，需建设分洪隧洞。 | 潼关中金黄金矿业有限责任公司 | 渭南市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  12月20日前 |  |
| 13 | 陕西陕焦化工有限公司操作室设置不规范安全隐患 | 危险  化学品 | 化一粗苯生产线精馏装置操作室设在主框架二层，上层框架为换热器、回流罐等设备，下层为粗苯泵房。 | 陕西陕焦化工  有限公司 | 渭南市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  7月31日前 |  |
| 14 | 白水县鸿森煤业有限责任公司风门墙安全隐患 | 煤矿 | 280进风大巷用两处风门墙，人为分成一段进风巷，一段回风巷。 | 白水县鸿森煤业有限责任公司 | 渭南市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  12月31日前 |  |
| 15 | 白水县鸿森煤业有限责任公司进、回风大巷没有按设计施工到位等安全  隐患 | 煤矿 | 二期工程280进、回风大巷没有按设计施工到位，未形成完整的系统，矿井提前进入三期工程掘进工作面轨道、运输顺槽，且轨道、运输顺槽位置与设计不一致。 | 白水县鸿森煤业有限责任公司 | 渭南市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  12月31日前 |  |
| 16 | 华州区文物景点等防雷安全隐患 | 气象 | 渭华起义教育基地管理办公室和渭南市华州区的文物景点（潜龙寺、文庙等）的应安装防雷装置而未安装。 | 渭华起义教育基地管理办公室、渭南市华州区文物旅游局 | 渭南市  人民政府 | 省气象局 | 2020年  7月31日前 |  |
| 17 | 108国道1143km- 1154km+200m路段安全隐患 | 道路  交通 | 警示、提示等安全设施不全，存在超速行驶。 | 渭南市公路局澄城县公路管理段 | 渭南市  人民政府 | 省公安厅  省交通运输厅 | 2020年  12月31日前 |  |
| 18 | 陕西东鑫垣化工有限公司轻质油储罐区安全隐患 | 危险  化学品 | 轻质油储罐区构成二级重大危险源，未配备独立的安全仪表系统。 | 陕西东鑫垣  化工有限公司 | 榆林市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  12月20日前 |  |
| 19 | 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司中央控制室安全隐患 | 危险  化学品 | 中央控制室面向东南方向具有火灾、爆炸危险性的气化装置的南侧、东墙上侧有门和窗子。 | 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 榆林市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  12月20日前 |  |
| 20 | 鑫义能源化工有限公司荒煤气气柜安全隐患 | 危险  化学品 | 荒煤气气柜进口压力联锁未投用，存在安全隐患。 | 神木市鑫义能  源化工有限公司 | 榆林市  人民政府 | 省应急厅 | 2020年  8月31日前 |  |
| 21 | 榆林大道与林河路路口行人横穿中央绿化带安全隐患 | 道路  交通 | 榆林大道双向八车道，车流量非常大，车速过快，东西两侧有火车站、沙河口建材市场、商场、商铺、酒店等，横穿中央绿化带的行人特别频繁，易引发交通事故。 | 榆林市城市管理执法局 | 榆林市  人民政府 | 省住房城乡  建设厅 | 2020年  9月30日前 |  |
| 22 | 龙佳大厦消防  安全隐患 | 商贸 | 略阳县龙佳大厦消防控制柜、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统未保持完好。 | 略阳县龙佳大厦 | 汉中市  人民政府 | 省消防救援总队  省商务厅 | 2020年  12月31日前 |  |
| 23 | G541国道289km+ 100m-289km+200m路段安全隐患 | 道路  交通 | 标志标线不全，防护措施不到位。 | 安康市交通局 | 安康市  人民政府 | 省公安厅 | 2020年  10月31日前 |  |
| 24 | 叶恒公路阳安复线涵洞78km700m- 750m路段安全隐患 | 道路  交通 | 涵洞两侧道路坡度较大、视线不良，涵洞内排水系统不健全。 | 安康市恒口  示范区 | 安康市  人民政府 | 省公安厅 | 2020年  10月31日前 |  |
| 25 | 白河县污水处理厂安全隐患 | 房屋建筑及市政工程 | 1.安全教育培训流于形式，员工未进行三级教育培训；2.隐患排查治理未形成闭环管理；3.生化反应池安全警示标志不足，安全防护不到位，未配备有毒气体检测设施。 | 白河县住建局 | 安康市  人民政府 | 省住房城乡  建设厅 | 2020年  11月30日前 |  |
| 26 | 汉阴县G316国道1915km+510m路段安全隐患 | 道路  交通 | 五星村道与国道交汇处，进入国道车辆较多，需要在村道加装强制减速带，在国道增设震动减速带、夜间爆闪灯。 | 安康市交通局 | 安康市  人民政府 | 省公安厅 | 2020年  12月31日前 |  |
| 27 | 洛南县四洪路交通安全隐患 | 道路  交通 | 交叉路口多，沿线居民、村庄、学校车流量大，车速较快，警示标志、限速设施少，事故多发。 | 洛南县  交通运输局 | 商洛市  人民政府 | 省交通运输厅  省公安厅 | 2020年  12月31日前 |  |
| 备注：行业督办单位为两个部门的，第一个部门为牵头部门，第二个部门为配合部门。 | | | | | | | | |