附件

省级挂牌督办重大安全生产隐患销号明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患名称 | 行业分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| 神木市危旧桥梁沙母河大桥 | 交通运输 | 1.主梁1/4L处有斜裂缝，1/4~3/4处有竖向裂缝，局部裂缝贯通至根部，已封闭的裂缝继续扩张，多处横隔板破损、严重错位或连接不完全，湿接缝、横隔板、腹板渗水，泛白，主梁混凝土碳化，渗水严重；2.下部结构桥墩基础系梁外漏冲刷；3.桥面在墩顶位置大面积明显凹陷；4.桥面车辙、网裂、多处裂缝，桥面排水不畅，部分堵塞；5.伸缩缝型钢损坏，砼破坏，伸缩缝堵塞失效。 | 神木市农村道路养护中心 | 榆林市人民政府 | 省交通运输厅 | 2022年11月底 | 同意销号 |